（二）、原公开招标文件“第五章   采购需求”-“四、技术需求/服务需求”中“（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求”：
本项目建设要与涿州校区现有电子时钟系统兼容或整合，实现在新楼中控室控制、操作涿州校区所有教室电子时钟的功能。应兼容与整合学校原有电子班牌系统，能统一管理涿州校区电子班牌，在建设方案中明确落实路径及中标后进行功能演示，投标时需出具系统兼容对接或整合原班牌系统的承诺函并加盖投标人公章，并提供与原班牌系统兼容对接或整合的详细技术方案，方案中包括但不限于对接方式，流程图，接口描述等，中标结果公示后三日内中标方携设备至甲方指定地点进行功能演示,如演示未达到功能要求视为投标虚假响应，将按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》依法处理，采购人根据实际需要重新采购或中标方顺延至下一位。需满足如下功能要求：
#1.实现教师通过班牌进行刷脸考勤后，可以联动中控进入上课模式，同时在班牌场地预约后，可以配置中控鉴权，只有场地预约人才可以鉴权使用教室。（需提供功能演示视频，同投标文件电子版放置于同一U盘即可）
#2.班牌平台支持通过添加任意组件自由创建设备模板应用到设备，模板支持添加文本、图形、时间、图片、视频、文档、网页、倒计日等组件，支持添加场地、应用等业务组件，平台提供不少于8种设备模版样式，可以供用户进行二次编辑并应用到设备使用。（需提供功能截图）
#3.配置多个宣传窗口时可以实现多图片轮播及手动翻页以及视频循环播放功能。（需提供功能演示视频，同投标文件电子版放置于同一U盘即可）
#4.支持与学校现有的班牌场地管理平台对接，进行班牌的集中统一管理，有效提高设备使用效能与使用体验。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
[bookmark: OLE_LINK1]#5.兼容学校企业微信中现有教室借用小程序，师生可通过班牌系统实现教室预约，预约后审核人可在移动端对预约信息审核，并通知到申请人。（需提供功能截图）
变更为：
本项目建设要与涿州校区现有电子时钟系统兼容或整合，实现在新楼中控室控制、操作涿州校区所有教室电子时钟的功能。应兼容与整合学校原有电子班牌系统，能统一管理涿州校区电子班牌，在建设方案中明确落实路径，投标时需出具系统兼容对接或整合原班牌系统的承诺函并加盖投标人公章，并提供与原班牌系统兼容对接或整合的详细技术方案，方案中包括但不限于对接方式，流程图，接口描述等。需满足如下功能要求：
#1.实现教师通过班牌进行刷脸考勤后，可以联动中控进入上课模式，同时在班牌场地预约后，可以配置中控鉴权，只有场地预约人才可以鉴权使用教室。
#2.班牌平台支持通过添加任意组件自由创建设备模板应用到设备，模板支持添加文本、图形、时间、图片、视频、文档、网页、倒计日等组件，支持添加场地、应用等业务组件，平台提供不少于8种设备模版样式，可以供用户进行二次编辑并应用到设备使用。（需提供功能截图）
#3.配置多个宣传窗口时可以实现多图片轮播及手动翻页以及视频循环播放功能。
#4.兼容学校现有的班牌场地管理平台，能对所有班牌进行集中统一管理，有效提高设备使用效能与使用体验，我校现有班牌场地管理平台与时钟管理系统如下：
	名称
	品牌
	型号
	接口

	班牌场地管理平台
	希沃
	V1.0
	支持通过 CAS、OAuth2.0 等单点登录协议接入学校统一身份认证平台；支持通过数据库只读表或视图、HTTP API 等方式对接学校教务系统、数据中台，完成教师、学生、组织、班级、场地及课表等数据同步，实现统一认证、数据互通和业务联动

	电子时钟终端
	盛达屏业
	P4.75
	1.类型：单红色LED显示屏时钟，结构采用表贴合一，像素间距4.75mm；
2.整屏像素：≥128*48点/块，像素密度44321/㎡。
3.时钟外型：长方形，参考显示尺寸：608mm*228mm(长*宽)要求正面采用玻璃封闭。
4.显示屏最大亮度：800nits，亮度调节32级，灰度等级256级。
5.视角：140°（水平和垂直）。
6.供电：AC110V/220V
7.连续工作24小时；寿命不低于15万小时


#5.本项目建设要兼容我校原有各业务系统，用于实现招标要求中提供的功能：包含展示查询课表、调用视频、签到核查人脸信息、统一设备管理、信息发布等功能。
现有系统平台：
	平台
	名称
	品牌
	型号
	接口

	录播系统
	融合视讯应用管理平台
	科达
	KEDU-IVS-S
	支持通过 RTSP、GB28181音视频协议接入学校现有平台，具备SIP、H.323互动协议接入学校现有平台，实现双向互动对接；兼容HTTP、WebSocket控制协议，支持H.264通用视频编解码及AAC、G.711、G.722标准音频编解码，可与学校现有平台互联互通、统一管控、实现业务融合

	教务系统
	教务管理信息系统
	优慕课
	V3.0
	接口形式：基于Oracle数据库的只读视图（Read-Only View）。
访问方式：对接方系统通过Oracle Net Services（SQL*Net）协议，经由学校指定的专用网络通道或VPN加密链路，连接至教务系统的Oracle数据库实例。
数据链路：教务系统将在数据库中创建独立的授权账号，并授予该账号仅对特定业务视图的 SELECT（查询） 权限，无DDL（数据定义语言）及DML（数据操纵语言）操作权限

	巡考监控系统
	国家教育考试网上巡查系统
	竞业达
	V6.0
	符合GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(公安/考场通用联网国标SIP)

	集控系统
	IOP物联网智慧教学管理融合平台
	万讯
	V4.0
	支持TCP/IP、API、MQTT通讯协议对接

	电子时钟控制系统
	电子时钟屏控制软件
	盛达屏业
	V1.0
	电子时钟通讯接口：RJ45/RS232/RS485
电子时钟屏控制软件
1.系统采用B/S架构，管理人员只需通过WEB页面即可访问节目制作编辑系统。
2.同步批量播放: 终端指定信息集，后台发送，所有终端同步切换。
3.系统具备数字时钟、天气预报模块、系统预案可自行设计。
4.可设置滚动字幕的字体、大小，支持向左、右滚动。
5.支持多种播放形式：定时播放、立即插播、循环播放。
6.系统有用户权限管理机制，可限制到每个功能模块。
7.管理中心可以同步各客户端的时钟，确保执行的准确性。
8.提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询，日志模块内可以查看每个终端的指令执行状态




