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中共中央直属机关采购中心
2026年05月17日

  一、商务要求
[bookmark: 商务部分_xyai_xqwj_swyq_LYBZJYQ_0][bookmark: JJSWYQ_xyai_xq_jj_sw_CGNR_0]1.采购内容：XX单位办公家具采购，包括办公桌X张、办公椅X把、沙发X套等。详见采购清单。
[bookmark: JJSWYQ_xyai_xq_jj_sw_CGXJ_0]2.采购限价：本项目最高限价为XX万元，超过最高限价的投标/响应视为无效投标/响应。本项目采购的通用办公家具，供应商报价不得超过《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》中规定的价格上限。
[bookmark: JJSWYQ_xyai_xq_jj_sw_JHSJ_0]3.交货时间：签订合同后XX日内完成供货安装。
[bookmark: JJSWYQ_xyai_xq_jj_sw_JHDD_0]4.交货地点：（请填写具体地址）。
[bookmark: JJSWYQ_xyai_xq_jj_sw_LYBZJ_0]5.履约保证金：本项目不收取履约保证金。
[bookmark: JJSWYQ_xyai_xq_jj_sw_HTLXQX_0]6.合同履行期限：签订合同之日起至本项目质保期结束之日止。
[bookmark: JJSWYQ_xyai_xq_jj_sw_FKFS_0]7.付款方式：（1）合同生效后7天内，采购人向供应商支付合同总金额的50%。
（2）货物全部运抵采购人现场，采购人签发现场验收书后7天内，采购人向供应商支付合同总额的30%。
（3）项目经采购人最终验收合格，签发最终验收书后7天内，采购人向供应商支付合同总金额的20%。
[bookmark: JJSWYQ_xyai_xq_jj_sw_BJYY_0]8.报价要求：报价中应包括但不限于：制造货物、运输、保险、质保、包装、验收、各项税费及其它一切与本项目相关的费用。
[bookmark: JJSWYQ_xyai_xq_jj_sw_SFYXJK_0]9.是否允许进口：本项目不接受进口产品投标/参加谈判/磋商，进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。
[bookmark: JJSWYQ_xyai_xq_jj_sw_SFYXLHT_0]10.是否允许联合体：本项目不接受联合体投标/参加谈判/磋商。
[bookmark: JJSWYQ_xyai_xq_jj_sw_XMFLYHYHF_0]11.项目分类与行业划分：本项目为未预留份额专门面向中小企业采购项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
[bookmark: JJSWYQ_xyai_xq_jj_sw_JNQZCGCPXX_0]12.节能强制采购产品信息：本项目不涉及节能强制采购产品。

  二、采购清单

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	是否属于通用办公家具

	办公楼
	

	1
	局级办公桌
	张
	10
	是，价格上限4500元/件

	2
	局级办公椅
	把
	10
	是，价格上限1500元/件

	3
	三人沙发
	套
	2
	是，价格上限3000元/件

	4
	处级文件柜
	个
	10
	是，价格上限1000元/件

	5
	保密柜
	个
	4
	是，价格上限3000元/件

	会议中心
	

	1
	茶几
	个
	10
	是，价格上限：大茶几1000元/件，小茶几800元/件

	2
	会议桌
	张
	5
	是，价格上限：会议室使用面积在50（含）平方米以下：1600元/平方米；50-100（含）平方米：1200元/平方米；100平方米以上：1000元/平方米

	宿舍楼

	1
	单人床
	张
	1
	否

	……
	……
	……
	……
	……



  

 三、技术要求
（一）标准规范
1.所有家具产品适用中华人民共和国现行有效的国家标准、行业标准或者其他标准规范。
（采购人可根据实际需求选择以下相关标准，未列入的标准也可增加。）
2.本项目采购家具如有涉及以下标准，均应符合。标准如有更新，以最新版本为准。
GB 18580-2017     室内装饰装修材料   人造板及其制品中甲醛释放限量
GB 18581-2020     木器涂料中有害物质限量
GB 18583-2008     室内装饰装修材料   胶粘剂中有害物质限量  
GB 18584-2020     室内装饰装修材料   木家具中有害物质限量  
GB 5296.6-2004     消费品使用说明
GB 24430.1-2009    家用双层床 安全 第1部分：要求
GB 21556-2008      锁具安全通用技术条件

GB/T 3324-2017    木家具通用技术条件
GB/T 3325-2017    金属家具通用技术条件
GB/T 3326-2016    家具 桌、椅、凳类主要尺寸
GB/T 3327-2016    家具 柜类主要尺寸
GB/T 14531-2017    办公家具 阅览桌、椅、凳
GB/T 14532-2017    办公家具 木制柜、架
GB/T 9846-2015     普通胶合板
GB/T 11718-2021    中密度纤维板
GB/T 4897-2015     刨花板 
GB/T 15102-2017    浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板
GB/T 28203-2011    家具用连接件技术要求及试验方法
GB 17927.2-2011    软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰
GB/T 10357.1-2013  家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性
GB/T 10357.2-2013  家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性
GB/T 10357.3-2013  家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性
GB/T 10357.4-2013  家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性
GB/T 10357.7-2013  家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性
GB/T 32437-2015   家具中有害物质检测方法 总则
GB/T 39600-2021	 人造板及其制品甲醛释放量分级

QB/T 1951.1-2010  木家具质量检测及质量评定
QB/T 1951.2-2013  金属家具质量检测及质量评定
QB/T 2384-2010    木制写字桌
QB/T 2530-2011    木制柜
…………………………


（二）技术需求一览表
以下技术指标均为符合性审查项，供应商必须逐项响应，不满足将导致符合性审查不通过；对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物的具体参数值。
[bookmark: _GoBack]（下表中技术参数为举例，请采购人根据实际需求自行编辑修改。）

	序号
	产品
名称
	参考
图片
	技术参数要求

	    办公楼
	

	1
	局级
办公桌
	
	尺寸：主台 2200×1100×760mm
副台 1400×550×660mm

	
	
	
	功能结构：主台、副台、三屉活动推柜。主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉设前置导向轮；副台可移动，带合理走线功能，下设推拉门柜或抽屉，柜内有中山，设搁板，柜门配锁具。

	
	
	
	基材：E1级人造板

	
	
	
	饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6mm

	
	
	
	封边：台面使用与木皮材质一致或材色、纹理相似的树种实木封边，封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%；其它部位≥1mm厚木皮封边；走线孔内缘封闭处理。

	
	
	
	油漆：采用水性漆，漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H

	
	
	
	胶粘剂：采用环保胶粘剂

	
	
	
	五金件与配件：三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮

	2
	局级
办公椅
	
	功能结构：常规、高背、带扶手，座背分体式结构，前置式机构，具备倾仰、无级锁定功能，最低座面高≤440mm

	
	
	
	面料：一级牛皮覆面

	
	
	
	泡棉：内衬环保高回弹PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥25Kg/m3）

	
	
	
	衬板：座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12mm

	
	
	
	扶手：实木扶手，木材含水率8%—12%

	
	
	
	油漆：采用水性漆，漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H

	
	
	
	五金件与配件：气压棒行程≥80mm，钢质五星脚，实木盖板，PU脚轮

	3
	三人沙发
	
	功能结构：常规、中背、带扶手，满包结构，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，所有内部填充物清洁无异味。

	
	
	
	面料：一级牛皮覆面

	
	
	
	框架：内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%—12%

	
	
	
	泡棉：采用环保高回弹PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥25Kg/m3）

	
	
	
	胶粘剂：采用无苯环保胶粘剂

	
	
	
	脚垫：配尼龙脚垫

	4
	处级
文件柜
	
	尺寸：900×400×1850mm

	
	
	
	功能结构：上下部均为对开钢板门，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋。门内设加强筋。

	
	
	
	钢板：≥0.8 mm厚一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理

	
	
	
	配件：配抠手锁，配尼龙脚垫

	5
	保密柜
	
	尺寸：900×400×1850mm

	
	
	
	功能结构：上下双节组合，每节为两扇对开钢板门，门内均设一块可调搁板，一块固定搁板，上节柜下部设一抽屉，下节柜上部设一抽屉。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋。双节柜之间设定位装置。

	
	
	
	钢板：≥1 mm厚一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理

	
	
	
	配件：门外设标签框，带电子密码锁具，配尼龙脚垫

	    会议中心
	

	1
	茶几
	
	尺寸：700×700×450mm

	
	
	
	功能结构：榫卯结构，距地100mm处设一搁板。

	
	
	
	基材：实木几架，木材含水率8%—12%，几面采用≥25mm厚E1级人造板

	
	
	
	饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6mm

	
	
	
	封边：几面使用与木皮材质一致或材色、纹理相似的树种实木封边，封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%

	
	
	
	油漆：采用水性漆，漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H

	
	
	
	胶粘剂：采用环保胶粘剂

	
	
	
	配件：配尼龙脚垫 

	2
	会议桌
	
	尺寸：中空型，单面进深≥600mm

	
	
	
	功能结构：有多媒体线盒孔位、麦克风接口等走线功能，带桌斗及挡笔沿。

	
	
	
	基材：选用E1级人造板 

	
	
	
	饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6mm

	
	
	
	封边：桌面使用与木皮材质一致或材色、纹理相似的树种实木封边，封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%；其它部位≥1mm厚木皮封边，走线孔内缘封闭处理

	
	
	
	油漆：采用水性漆，漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H

	
	
	
	胶粘剂：采用环保胶粘剂

	
	
	
	配件：配金属调节脚 





四、服务要求
[bookmark: JJJSYQ_xyai_xq_jj_js_CPZLYQ_0]1.产品质量控制要求：供应商与采购人签订合同后，产品生产过程中，采购人或其聘请的第三方有权到厂家就原辅料、五金件等选材与投标（响应）文件的一致性，以及生产进度等情况进行监督检查，做出检验和测试，以确认货物是否符合要求，并且不承担额外的费用。供应商必须无条件配合采购人或其聘请的第三方机构提出的检验和测试要求。
[bookmark: JJJSYQ_xyai_xq_jj_js_JHYQ_0]2.交货要求：供应商交货时须提供产品的技术资料，主要包括产品使用说明书、保养维护手册、三包凭证、备件清单及出厂合格证等。
[bookmark: JJJSYQ_xyai_xq_jj_js_YSYQ_0]3.验收要求：产品交货安装完成后，由采购人、供应商双方按照合同约定进行验收。验收包括清点规格型号、数量、检查外观等。货物验收时，采购人有权请第三方机构代为办理。验收时，可随机抽取家具进行破坏性检验，检测费用由供应商承担。检测结果表明其指标不符合采购文件要求和投标（响应）文件承诺时，供应商必须无条件退货、更换合格产品，并承担因质量问题造成的全部损失。
[bookmark: JJJSYQ_xyai_xq_jj_js_SHFWYQ_0]4.售后服务要求：本项目要求的最低售后服务标准为：2年三包、5年免费保修。供应商为采购人提供的服务（包括供货、安装及售后服务）必须符合国家或行业相关标准。产品三包期自采购人最终验收合格之日起计算。产品三包标准，按国家有关规定执行。产品在三包期内发生质量问题，经两次修理后仍出现质量问题时，供应商应无条件为采购人更换新的产品；如产品更换两次后仍出现质量问题时，供应商应无条件退货；维修、更换、退货产生的费用均由供应商负责。在免费保修期内，如家具发生质量问题，供应商应在接到通知后24小时内赶到现场进行修理，费用由供应商负责。
[bookmark: JJJSYQ_xyai_xq_jj_js_BZYY_0]5.包装要求：本项目产品包装标准应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》中规定的包装要求。
[bookmark: JJJSYQ_xyai_xq_jj_js_BYYQ_0]6.摆样要求：（1）摆样产品：采购清单中序号X的办公椅1把（或：采购清单中序号X的会议桌切角一块，尺寸为200×200mm）。供应商应按照本项目技术要求提供样品。 
（2）摆样产品上不得标注供应商名称或标识，否则视为无效样品。
（3）摆样产品应按采购文件中规定的时间单独递交。
（4）中标（成交）供应商的样品将由采购人封存，作为验收依据；未中标（成交）供应商应于中标（成交）公告发布后7个工作日内与采购中心联系取回样品，逾期未取回的，视为放弃样品，采购人或采购中心将自行处理。
[bookmark: JJJSYQ_xyai_xq_jj_js_QTYQ_0]7.其他要求：无。


五、方案要求
[bookmark: JJPSYQ_xyai_xq_jj_fw_XMZZSSFAYQ_0]1.项目组织实施方案要求：供应商需针对本项目提供项目组织实施方案，包括但不限于：项目实施进度计划与保障措施、产品配送方案、产品安装方案、配合验收方案。
[bookmark: JJPSYQ_xyai_xq_jj_fw_JSFWFAYQ_0]2.技术服务方案要求：供应商需针对本项目提供技术服务方案，包括但不限于：产品生产过程控制方案、产品质量管理方案、生产厂家环保处理措施、产品原辅材料及五金件情况、售后服务方案。
