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技术与服务要求





















中共中央直属机关采购中心
2026年05月17日

一、商务要求
[bookmark: 商务部分_xyai_xqwj_swyq_LYBZJYQ_0][bookmark: SWYQ_xyai_xq_ys_sw_CGNRSL_0]1.采购内容、数量：XX印刷服务。全年约XX期，每期XX册/本，共约XX册/本
[bookmark: SWYQ_xyai_xq_ys_sw_YSPQKJS_0]2.印刷品情况介绍：对印刷品基本情况的介绍。
[bookmark: SWYQ_xyai_xq_ys_sw_JHSJ_0]3.交货时间：采购人交付电子文件后，供应商完成印前调图，并于24个小时内将封面、内文打数码样送校。定稿后，从供应商接到采购方签字付印文件等印制资料当日起，拼版、制版、配套印刷等工作时间为3天，第4天起开始交付成品，每天不少于15万册 (节假日计算在内)。
[bookmark: SWYQ_xyai_xq_ys_sw_JHDD_0]4.交货地点：供应商须按照采购人要求送货至北京市内指定物流地点，具体包括：XX、XX、XX。
[bookmark: SWYQ_xyai_xq_ys_sw_LYBZJ_0]5.履约保证金：本项目不收取履约保证金。
[bookmark: SWYQ_xyai_xq_ys_sw_FKFS_0]6.付款方式：供应商将每期印刷成品送达至采购人指定地点，经采购人验收合格后，采购人于10个工作日日内以汇款或转账支票方式付清当期印刷品的相应合同款项，供应商应于收款同时向采购人提供相应的正式发票。
[bookmark: SWYQ_xyai_xq_ys_sw_BJYQ_0]7.报价要求：报价应包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。
[bookmark: SWYQ_xyai_xq_ys_sw_HTLXQX_0]8.合同履行期限：合同履行期限为一年，自合同执行之日起至本项目服务期限结束之日止。采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。
[bookmark: SWYQ_xyai_xq_ys_sw_SFYXLHT_0]9.是否允许联合体：本项目不接受联合体投标/参加谈判/磋商。
[bookmark: SWYQ_xyai_xq_ys_sw_XMFLHYHF_0]10.项目分类与行业划分：本项目为专门面向中小企业采购项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
[bookmark: SWYQ_xyai_xq_ys_sw_GYSZZ_0]11.供应商资质：投标人须具有新闻出版行政主管部门核发的《印刷经营许可证》（经营范围包括出版物印刷）。
[bookmark: SWYQ_xyai_xq_ys_sw_JNQZCGCPXX_0]12.节能强制采购产品信息：本项目不涉及节能强制采购产品

二、技术要求
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_ZTYQ_0]1. 总体要求：以下要求中，标“★”的技术指标必须逐项响应并满足，不满足将导致符合性审查不通过；对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投产品或服务的具体参数值。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_YSGG_0]2.★印刷规格：印刷规格为210*285mm。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_FMYQ_0]3.★封面要求：封面4页，正背四色，使用157克双面铜版纸，单面哑膜。要求纸张着墨能力强、印刷色彩鲜亮、表面光滑不粗糙、无透印，CTP版印刷。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_NWYQ_0]4.★内文要求：内文XX页，正背四色，使用80克胶版纸（本白）。要求纸张着墨能力强、印刷色彩鲜亮、表面光滑不粗糙、无透印，CTP版印刷。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_MSYQ_0]5.★墨色要求：墨色均匀，颜色鲜艳，符合原稿，复制真实、自然、协调，字迹清楚完整，表格线条清晰、四角规范，说明文字清楚、位置准确。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_TYYQ_0]6.★套印要求：图像轮廓清楚，套印允差＜0.10mm。印刷书页版面正、反面套印准确，套印允差＜1mm。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_WDYQ_0]7.★网点要求：网点清晰、角度准确、不出重影。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_CCYQ_0]8.★层次要求：亮、中、暗调分明，层次清楚。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_WGYQ_0]9.★外观要求：版面平净，无细小墨斑、脏迹，图像位置准确。书页版面干净，文字、图像、表格无脏迹和糊版、脏污、破口，文字完整、清楚。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_ZDFS_0]10.★装订方式：骑马钉。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_ZDYQ_0]11.★装订要求：外观整洁，装订牢固，裁切标准（正负误差不超过1mm），无马蹄和明显刀花；书背平整，书脊字歪斜度不超过 0.5mm，无空心裂口；正文无多页、少页、白页、歪页、倒页、小页、脏页、连页。骑马订：无坏锔，锔钉正确均匀地订在折缝线上，钉脚扣平压实（胶装：胶装牢固，胶订施胶均匀，不脱页，不脆裂）。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_ZBFS_0]12.★制版方式：采购人提供电子文件，供应商打印数码样，出CTP版印刷。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_ZZYQ_0]13.★纸张要求：本项目纸张由采购人提供。供应商中标（成交）后，应提供仓库为采购方保管纸张，并承担保管责任。如发生损毁，由供应商承担责任。供应商提供的仓储空间应符合国家消防要求，并为仓储物品购买商业保险。供应商应在与采购方签订合同后15日内，自行从采购方原仓库将库存纸张运送至自身仓库，费用由供应商承担。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_SBYQ_0]14.★设备要求：供应商应具有满足本项目要求的印刷设备，能够满足采购人紧急出刊或加印增刊、专刊等排版、印刷要求。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_BZYQ_0]15.★包装要求：根据采购人的发货要求，分别采用牛皮纸、双坑箱以及防水编织袋包装，包装的方式为牛皮纸装打井字带，100本为一捆，20本对调头，标注印刷品名称、期号。包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》的相关要求。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_YSZLYQ_0]16.★印刷质量要求：印刷、装订质量须符合国家有关规定的质量标准要求。印刷样张须经采购人审核签字后才能付印。印成品如与签样不符，由供应商承担相应损失（印刷费、邮寄费等）。采购人验收时以确认签样为准，如发现有质量问题，将不符合验收标准的成品如数退还供应商，供应商负责尽快调换并承担相应费用等责任。若供应商连续两次或合计两次以上出现印刷质量问题，采购人有权单方面解除合同且不承担违约责任。
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_YHXGGF_0]17.印刷相关规范：供应商提供的印刷品及相关服务，均应符合国家标准和行业标准：
（1）《印刷业管理条例》（中华人民共和国国务院令第315号）；
（2） 《印刷业经营者资格条件暂行规定》（中华人民共和国新闻出版总署第15号令）；
（3） 《印刷品承印管理规定》（中华人民共和国新闻出版总署、中华人民共和国公安部令第19号）
[bookmark: JSYQ_xyai_xq_ys_js_QTYQ_0]18.其他要求：无。

摆样要求
常用语1：
（1）摆样印刷品品目及数量：《XX》和《XX》，各X本。 
　（2）摆样印刷品电子文件见附件。
　（3）摆样印刷品技术指标：根据本技术需求的指标要求制作摆样印刷品。
　（4）摆样印刷品上不得标注供应商名称或标识。
　（5）摆样印刷品应单独密封，按采购文件中规定的递交时间递交。
　（6）中标（成交）供应商的样品将由采购人封存，作为验收依据；未中标（成交）供应商应于中标（成交）公告发布后7个工作日内与采购中心联系取回样品，逾期未取回的，视为放弃样品，采购人或采购中心将自行处理。
常用语2：本项目不要求摆样。
  


  三、服务要求
[bookmark: FWYQ_xyai_xq_ys_fw_FWZTYQ_0]1. 服务总体要求：
（1）供应商需针对本项目印刷服务制定专门服务计划，设立专门服务小组，指定固定联络人员，24小时保持联络畅通，随时上门服务，及时处理各类印前印中印后各项事务，保证印刷质量和时间。
（2）服务周到高效，态度耐心严谨，印刷流程中出现任何问题第一时间积极解决，不允许推诿扯皮。
（3）对于采购人的紧急采购和少量加印需求，积极配合，提供高效印刷服务，不收取加急费用。
（4）本项目印刷过程中取送文件均由供应商负责。
2. [bookmark: FWYQ_xyai_xq_ys_fw_YHFWFAYQ_0]印刷服务方案要求：
供应商需提供针对本项目的印刷服务方案，包括但不限于：纸张投入及管理保障方案（含存储场地情况），印刷工艺流程说明，印刷质量管理制度及检查方案，安全生产制度，项目团队情况，软件和硬件设备投入情况。
3. [bookmark: FWYQ_xyai_xq_ys_fw_SXBZYJFAYQ_0]时效保障及应急方案要求：
供应商需提供针对本项目的时效保障及应急方案，包括但不限于：印刷生产安排方案，时效保障方案，运输配送方案，应急保障方案。

